**海南外国语职业学院**

**“新增标准化考场设备”市场调研询价单位登记表**

日期：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位法定名称 |  | | | | | |
| 报名项目名称 |  | | | | | |
| 公司详细地址 |  | | | | | |
| 法定代表人或  该项目委托代理人 | 姓名 | 联系电话 | | 电子邮  箱地址 | | 邮政编码 |
|  |  | |  | |  |
| 企业法人营业执  照副本（或三证合一） |  | | | | 有效期： | |
| 组织机构代码证  副本 |  | | | | 有效期： | |
| 税务登记证副本 |  | | | | 有效期： | |
| 相关资质 |  | | | | | |
| 签字（对以上填  报内容确认） | 联系人签名、电话 | | 受理人签名 | | | |
|  | |  | | | |

注：1、证件复印件等材料均需加盖投标单位公章，作为登记表附件，现场提交。

2、所留电话和传真，应保证在工作期间正常使用。

3、本表电子版填写完整请发回jiangyanxiang@hncfs.edu.cn邮箱地址

**海南外国语职业学院“新增标准化考场设备”市场调研询价清单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **品牌** | **型号** | **数量/单位** | **设备参数** |
| 1 | 画面分割器 | 竞业达 | JYD-DEC9664/8U | 1/台 | 1、本次提供产品具有8路HDMI或DVI高清输出接口，单台设备至少具备1路HDMI或DVI高清输入接口； 2、该产品支持多路视频拼接输出，网上巡查图像可任意组合显示； 3、该产品支持1、4、6、8、9、12、16、25、36画面分割显示视频图像； 4、该产品支持同时解码输出64路1080p及以下分辨率的视频图像； 5、该产品具有音频解码输出功能； 6、该产品具有不少于6路报警输入，6路报警输出接口； 7、该产品至少具有1个RS232接口、1个RS485接口、1个USB接口； 8、该产品可通过客户端软件对设备进行远程控制操作； 9、该产品具有2个RJ45 10M/100M/1000Mbps自适应以太网接口； 10、该产品符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》； |
| 2 |  | 竞业达 | 视音频解码算法软件 | 1/套 | 提供视音频解码算法软件，支持对前端摄像机视音频流进行解码，符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范2017》。 |
| 3 | 集中式拼接控制器主机 | 海康威视 | DS-C10S-S11T | 1/台 | DS-C10S系列拼接控制器是新一代基于FPGA的纯硬件图像处理设备，适用于LCD拼接屏、LED屏幕、DLP拼接屏等，拥有全新的系统构架、数据交换体系、数据处理方式和设备结构，系统带宽高，支持多路高清信号的接入和实时处理，是一款性能强大的高端图像处理设备。机箱描述：4U机箱（含主控板和电源），11个槽位（6个输入板槽位，5个输出板槽位）接口：支持VGA、DVI、HDMI、DP及IP源多种信号源采集；解码能力（需配置解码板DS-C10S-SIUT）解码板支持2路800W（2路600w或2路500W或8路1080P或16路720P或32路D1）网络信号解码上墙，且支持本地录像文件回放上墙；画面分割：单个输出口支持1/4/9/16画面分割（针对LED不支持9/16画面分割）；图层叠加：支持图层叠加，最大支持6个图层，其中包括一个虚拟LED图层和一个底图图层，虚拟LED字体大小及背景颜色可调，可选择LED滚动方式，底图分辨率可高达8192\*8192；内置矩阵功能，可支持单个信号源开多个窗口同时显示；支持信号开窗、漫游；支持SADP自动搜索IP，重置管理员密码；支持显示墙连接调整，可以实现客户端虚拟显示墙窗口和控制器输出口任意对应；客户端提供上墙信号的预览功能，方便用户调用信号；客户端支持管理16台设备，电视墙最多可显示4个虚拟电视墙；支持ipad客户端、安卓客户端、WEB控制；机箱风扇转速根据温度自适应；支持电视墙回显，信号源列表预览；整机支持一个虚拟LED |
| 4 | 集中式拼接控制器输出板 | 海康威视 | DS-C10S-HO4T | 1/台 | HDMI输出板，4路输出，4K@30Hz ,1920\*1200 1024×768@60Hz,1024×768@75Hz,1360×768@60Hz,1400x1050@60Hz, 1920x1200@60Hz,720P@60Hz,1080P@60Hz |
| 5 | 集中式拼接控制器输入板 | 海康威视 | DS-C10S-HI4T | 1/台 | HDMI输入板，4个HDMI接口，支持自定义分辨率接入,最大支持4K分辨率1024×768@60Hz， 1024×768@75Hz， 1280×720@50Hz， 1280×720@60Hz，1280×1024@60Hz， 1280×1024@75Hz， 1366×768@60Hz， 1400×1050@60Hz，1600×1200@60Hz， 1920×1080@50Hz， 1920×1080@60Hz， 1920×1200@60Hz，3840×2160@30Hz（只第 1、 3 路支持） |
| 6 | 网络硬盘录像机 | 竞业达 | JYD-9664NS | 1/台 | 1、本次提供设备的网络视频输入：≥64路； 2、该设备录像分辨率：1920x1080p； 3、该设备HDMI输出分辨率：1920x1080p； 4、该设备VGA输出分辨率：1920x1080p； 5、该设备音频输出：≥2路； 6、该设备同步回放：≥16路； 7、该设备录像模式：定时录像/手动录像/报警录像； 8、该设备硬盘驱动器：≥8个SATA接口； 9、该设备最大存储容量：≥48TB； 10、该设备网络接口：≥2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口； 11、该设备报警输入:≥16路； 12、该设备报警输出:≥4路； 13、该设备符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》。 |
| 7 |  | 竞业达 | 集中存储录像服务器软件 | 1/套 | 本次提供集中存储录像服务器软件；支持对前端网络摄像机视音频流进行调取及存储，支持64路视音频存储。 |
| 8 | HDMI高清线 | 国产 |  | 16/条 | 16条，每条15米 |
| 9 | 辅材 |  | 安装线材、管材、小工具等 | 1批 |  |
| 总价 | | | | 元 | |
| 市场调研报价单位： | | | | 公司名称：  日期： | |

**备注：报价表盖骑缝章单独密封提交**