**附件**

**海南外国语职业学院网络设备、耗材询价报价表**

报价单位： （盖章）  报价日期： .

项目总报价： 元 联系人（手机）：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **采购品牌型号** | **说明** | **单位** | **数量** | **单价（元）**  |  **小计（元）** | **备注** |
| 1 | 千兆48口交换机 | 华为S5735S-L48T4X-A1 | 1、产品类型 千兆以太网交换机2、传输速率 10/100/1000BASE-T Mbps3、交换方式 存储-转发4、背板带宽 交换容量：432Gbps/4.32Tbps5、包转发率 144/166Mpps6、端口数量 52个7、端口描述 48个10/100/1000/BASE-T以太网端口4个万兆SFP+ | 台 | 4 |  |  |  |
| 2 | 千兆24口交换机 | 华为S5735S-L24T4X-A1 | 1、产品类型 千兆以太网交换机2、传输速率 10/100/1000Mbps，10000Mbps3、背板带宽 336Gbps/3.36Tbps4、包转发率 108/126Mpps5、端口数量 28个6、端口描述 24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个万兆SFP+ | 台 | 2 |  |  |  |
| 3 | 万兆光模块 | 华为OSX010000 | 单模模块(1310nm,10km,LC) | 块 | 12 |  |  |  |
| 4 | 壁挂机柜 | 国标 | 1、容量 12U2、标准 19"国际标准3、门及门锁 网孔前后门4、附加功能 1.网孔前门1个2.后门1个3.速装侧门1对4.标准角规4根5.L角1对6.顶盖1个5、外观参数：高度533mm/宽度600mm/深度450mm | 个 | 1 |  |  |  |
| 5 | 落地机柜 | 国标 | 1.2米，标准落地柜 | 个 | 2 |  |  |  |
| 6 | 六类非屏蔽网线 | 海康威视DS-1LN6-UE | 1、305M/箱； 2、性能符合TIA/EIA568B.2六类标准；3、导体：导体采用优质无氧铜；4、通过信息产业部检验，线缆性能优于现行的TIA/EIA-568传输标准；5、线缆结构：采用半紧外护套 ，中心为十字骨架；6、不燃性：应符合GB5023.1-97第5.6.4条标准7、线规：23AWG,外径：6.5±0.2mm，铜芯线径标称直径为0.570mm，负公差为0.005mm；8、六类特性阻抗(Ω ) 100±15，时延差(ns/100m) ≤45，直流电阻(Ω /100m)9.38，直流电阻不平衡(%)max5.0 | 箱 | 33 |  |  |  |
| 7 | 六类非屏蔽跳线-3米 | 国标 | 1、类别：原厂正品，六类非屏蔽跳线； 2、长度：3M；3、规格：多股软跳线，RJ45-RJ45；4、芯数：8芯；5、可享受延长至25 年产品质量和系统应用保证；6、主要物理参数: 插拔次数：不少于750 次；7、工作温度：14°F 到140°F (-10℃ 到59℃ ) | 条 | 81 |  |  |  |
| 8 | 六类非屏蔽模块 | 国标 | 1、符合标准：符合标准TIA/EIA 568A及ISO/IEC11801；2、六类非屏蔽模块，耐抗击强冲击、阻燃PC料及镀金铜丝；技术簧片镀金≥50µ（inch）3、无电路板（PCB）设计，符合工业环境要求；4、免打线方式；5、免打线工具,自带旋钮打线装置，前端卡接安装；一个模块可5次端接并保证连接性能；6、特别设计的模块保证可靠的端接性能要求，免测量13mm开绞线距离；7、接插次数≥2500次接插；8、阻燃级别：UL级别。 | 台 | 81 |  |  |  |
| 9 | 单口面板 | 国标 | 1、铜丝线规：24AWG，铜芯线径标≥0.510mm，负公差为0.005mm，材料为低氧或无氧铜2、工作温度范围：-20 至 75度3、PE料：联碳33644、外皮材料:防火级别高干CM的PVC料； 5、标准：符合TIA/EIA 568A及ISO/IEC11801； | 个 | 81 |  |  |  |
| 10 | 明装底盒 | 国标 | 86\*86加厚 | 个 | 81 |  |  |  |
| 11 | 水平线管 | 国标 | 联塑60 | 米 | 600 |  |  |  |
| 12 | 水平线槽 | 国标 | 联塑20 | 米 | 1000 |  |  |  |
| 13 | 室外单模光纤 | 国标 | 产品类型 单模光纤波长 1310nm、1550nm纤芯数量 12规格 9.3/125μm环境参数工作温度 -20-60℃工作湿度 0%-90% | 米 | 80 |  |  |  |
| 14 | 光纤跳线 | 国标 | 3米FC-LC型单模双工光纤跳线；1、插入损耗 < 0.2dB2、回波反射损耗（UPC/PC）≥50dB3、拔插次数≥1000（0.2dB）4、在-40℃至+80℃5、插入损耗变化≤+0.1dB6、执行标准：IEC 874－7、CECC 86115－80等。 | 对 | 14 |  |  |  |
| 15 | 机架式光纤熔接盒 | 国标 | 12口1、工作温度:-40°-+85℃2、存储温度:-40°-+85℃3、法兰衰减:≤0.2dB尾纤衰减:≤0.3dB4、类型:工程电信级5、检测标准:YD/T925-2009光纤终端盒6、内部配置:固定光缆装置,熔纤盘带盖7、连接器标准: TIA/EIA-568-A(CSAT52995)IEC874-1 | 个 | 4 |  |  |  |
| 16 | 室外光纤熔接包 | 国标 | 国标 | 个 | 1 |  |  |  |
| 17 | 光纤耦合器 | 国标 | SC | 个 | 48 |  |  |  |
| 18 | 防雷电源插排 | 富利联讯FLLX-10A-8 | 1、控制方式 总开关2、额定输入电压 220V3、输入功率 2200W4、输入频率 50Hz5、最大输入电流 10A6、输出插座规格 10A万用孔7、输出插座数量 8孔8、输出电流 10A | 个 | 3 |  |  |  |
| 合计（元）： |  |

注： 产品需100%符合征集人的产品需求表参数，报价表盖骑缝章单独密封提交。