附件2. 品牌参数明细表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **机型** | **需求参数（全部满足或优于以下参数）** | **品牌型号参数** | **响应情况** |
| 长焦 | 1. 长焦投影机（含支架包安装）
2. 亮度 4999-9999流明
3. 光源：激光
4. 技术类型 3LCD
5. 变焦类型 变焦
6. 分辨率说明 标清 1024x768
7. 灯泡寿命（标准模式）>=20000小时
8. 对比度 >=2500000：1
9. 幕布尺寸 100英寸
10. 售后服务 全国联保，整机保修3年或以上
11. 电源 AC100-240V，50/60Hz
12. 变焦比 1.6倍
13. 投影比 1.38-2.24
14. 屏幕尺寸 30-300英寸
15. 屏幕比例 4:3
16. 扫描频率 水平：15-92kHz 垂直：15-75Hz
17. 投影距离 0.83-2.24m
18. 控制接口 1\*USB-A 1\*RS232C 1\*USB-B 1\*RJ45
19. 显示芯片>=0.63英寸芯片
20. 灯泡功率>=200W
21. 聚焦方式 电动聚焦
22. 输入接口 2\*HDMI（HDMI2 支持MHL） 1\*视频输入：RCA 1\*音频输入：RCA 2\*视频输入：D-sub 15针 2\*音频输入
 |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **机型** | **需求参数（全部满足或优于以下参数）** | **品牌型号参数** | **响应情况** |
| 超短焦 | 1. 超短焦投影机（含支架包安装）
2. 亮度 4000-9999流明
3. 光源：激光
4. 技术类型 3LCD
5. 变焦类型 变焦
6. 分辨率说明 1920\*1200
7. 灯泡寿命（小时）>=20000
8. 对比度 >=2500000：1
9. 幕布尺寸 70-130英寸
10. 屏幕比例 4:3
11. 扫描频率 水平：15-92kHz 垂直：15-75Hz
12. 投影距离 0.83-2.24m
13. 控制接口 1\*USB-A 1\*RS232C 1\*USB-B 1\*RJ45
14. 显示芯片>=0.63英寸芯片
15. 灯泡功率>=200W
16. 聚焦方式 电动聚焦
17. 输入接口 2\*HDMI（HDMI2 支持MHL） 1\*视频输入：RCA 1\*音频输入：RCA 2\*视频输入：D-sub 15针 2\*音频输入
18. 售后服务 全国联保，整机保修3年或以上
 |  |  |