附件2. 品牌参数明细表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **机型** | **需求参数（全部满足或优于以下参数）** | **品牌型号参数** | **响应情况** |
| 长焦 | 1. 长焦投影机（含支架包安装） 2. 亮度 4999-9999流明 3. 光源：激光 4. 技术类型 3LCD 5. 变焦类型 变焦 6. 分辨率说明 标清 1024x768 7. 灯泡寿命（标准模式）>=20000小时 8. 对比度 >=2500000：1 9. 幕布尺寸 100英寸 10. 售后服务 全国联保，整机保修3年或以上 11. 电源 AC100-240V，50/60Hz 12. 变焦比 1.6倍 13. 投影比 1.38-2.24 14. 屏幕尺寸 30-300英寸 15. 屏幕比例 4:3 16. 扫描频率 水平：15-92kHz 垂直：15-75Hz 17. 投影距离 0.83-2.24m 18. 控制接口 1\*USB-A 1\*RS232C 1\*USB-B 1\*RJ45 19. 显示芯片>=0.63英寸芯片 20. 灯泡功率>=200W 21. 聚焦方式 电动聚焦 22. 输入接口 2\*HDMI（HDMI2 支持MHL） 1\*视频输入：RCA 1\*音频输入：RCA 2\*视频输入：D-sub 15针 2\*音频输入 |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **机型** | **需求参数（全部满足或优于以下参数）** | **品牌型号参数** | **响应情况** |
| 超短焦 | 1. 超短焦投影机（含支架包安装） 2. 亮度 4000-9999流明 3. 光源：激光 4. 技术类型 3LCD 5. 变焦类型 变焦 6. 分辨率说明 1920\*1200 7. 灯泡寿命（小时）>=20000 8. 对比度 >=2500000：1 9. 幕布尺寸 70-130英寸 10. 屏幕比例 4:3 11. 扫描频率 水平：15-92kHz 垂直：15-75Hz 12. 投影距离 0.83-2.24m 13. 控制接口 1\*USB-A 1\*RS232C 1\*USB-B 1\*RJ45 14. 显示芯片>=0.63英寸芯片 15. 灯泡功率>=200W 16. 聚焦方式 电动聚焦 17. 输入接口 2\*HDMI（HDMI2 支持MHL） 1\*视频输入：RCA 1\*音频输入：RCA 2\*视频输入：D-sub 15针 2\*音频输入 18. 售后服务 全国联保，整机保修3年或以上 |  |  |