**海南外国语职业学院“教师资格证面试考场设备采购”项目采购清单报价表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **公司名称** |  | | | | | |
| **货物名称** | **详细参数及要求** | | | | | |
| **教师资格证面试考场设备采购** | 序号 | 名称 | 数量 | 单价 | 小计 | 详细参数及要求 |
| **1** | **笔记本电脑** | **35台** |  |  | 1. ≥Intel I5-1135G7 处理器； 2. ≥16G DDR4 内存 3. ≥256G M.2 PCIe NVME SSD硬盘 4. 14” 全高清防眩光IPS LED窄边框显示屏（1920x1080） 100sRGB， 配置合金转轴，屏幕可180度平放 5. 集成显卡 6. 配置 802.11AX无线网卡（集成蓝牙功能） 7. 防泼溅背光键盘 8. 多点触控触摸板 9. 720P高清摄像头 ，支持物理防窥功能 10. 指纹识别器 11. 接口：至少提供2个USB 3.2接口、1个type-C接口、HDMI接口、耳麦二合一接口 12. 内置56WHr以上锂电池 13. 重量≤1.27KG（含电池），厚度≤14.9mm 14. 配置 Windows 10操作系统 15. 笔记本电脑礼包（原厂笔记本电脑包、USB光电鼠标） 16. 可靠性:平均无故障时间≧MTBF 80 万小时（提供国家级权威部门测试认证证书复印件） 17. 自带网络同传自动还原，教室端电脑可从控制电脑自动更新下载系统镜像，更新软件无需逐台实施。硬盘保护，局域网分发，可一次性部署所有设备支持多点还原和断点续传功能。 |
| **2** | **考点服务器** | **2台** |  |  | 1、规格：工业标准4U塔式服务器,需能固定放置在本清单第3项中的机柜中安放和使用。  2、芯片组：Intel C624系列芯片组(高于或相当于此性能)  3、处理器：配置2颗铜牌6C 1.9GHz处理器最高可支持125W铂金处理器。(高于或相当于此性能)  4、内存：本次配置4条32GB内存，≥12条扩展插槽，最大768GB内存扩展。(高于或相当于此性能)  5、硬盘：至少3块1.2TB 热插拔2.5寸SAS 10K硬盘，最大支持8块3.5寸热插拔硬盘，或20块2.5寸热插拔硬盘；支持前置U.2 NVMe SSD硬盘，支持内置两个M.2设备。(高于或相当于此性能)  6、RAID功能： RAID530-8i 12Gb,支持0,1,5,10,50，支持RAID6,60  7、GPU：最大支持2颗GPU，单颗GPU功率≥250W  8、网卡：标配2个千兆以太网端口+专用管理端口，含远程管理授权。  9、配件：DVD-RW光驱，USB键盘鼠标，机架安装滑动导轨  10、电源：实配电源功率≥550W 80+铂金1+1冗余电源；可选750W钛金电源，可选1100W高功率电源(高于或相当于此性能)  11、冷却系统：支持至少4个非热插拔系统风扇，N+1冗余  12、I/O扩展：扩展槽≥6个PCIe 3.0, 3个x16，2个x8,1个x4；至少8个USB接口，1个串口,1个VGA接口  13、工作温度：符合ASHARE A4标准，工作温度最高支持45°  14、服务器管理：提供有注册商标和软件著作权的管理软件，可管理同品牌服务器、网路与存储。可自动发现、清点、跟踪、监控和配置服务器、网络和存储硬件。包括查看状态和属性、配置系统和网络设置、启动管理界面、打开和关闭电源以及远程控制。提供本软件原厂3年售后支持和服务。  15、故障定位：支持针对处理器，内存，内部存储，风扇，电源，阵列卡等关键部件的故障预报警机制。可通过前置USB接口连接手机，对系统故障进行诊断。  16、认证：中国环境标志产品认证证书，节能产品政府采购清单，3C认证  17、服务：原厂商3年7\*24\*4上门保修；为保证设备的可靠性服务，要求提供原厂针对本项目的授权原件和售后服务承诺函原件 |
| **3** | **服务器加强机柜** | **1台** |  |  | 1、尺寸：不小于900mm（高）×600mm（深）×580 mm（宽），整体单开门，至少三层存储空间，底部配一个带机械锁抽屉。  2、材质：采用优质冷轧钢板制造，柜体≥3.0mm厚裸板，门板≥8.0mm厚裸板，柜门采用内嵌式防撬结构。采用通过国家保密科技测评中心检测和公安部检测中心检测的保密柜锁。  3、功能：保密柜锁采用半导体指纹识别芯片及指纹采集分析验证系统（，支持单人指纹、双人指纹、指纹或密码三种开锁模式。保密柜锁自带开门拉手旋钮，开门旋钮具有防爆力开门离合功能（具有实行新型专利），恶意破解超过三次或爆力破坏、延时关门均会自动高音报警。  4.背部有多组出线孔，内置散热风扇和交流电源插座，板层带轨，可存放可放置服务器、交换机，保密柜和所配的密码锁必须为统一品牌。  2.指纹锁具可设置2人或3人合开功能，锁具经过国家保密局测评中心检测认证。 |
| **5** | **交换机** | **2台** |  |  | 性能参照或高于H3C MS4100V2-52P以太网交换机,支持48个 10/100/1000BASE-T 电口,支持4个100/1000 Base-X SFP光口,支持AC，5年质保 |
| **6** | **网线** | **4500米** |  |  | 超五类、无氧铜、单支铜芯截面≥0.42mm² |
| **7** | **辅材及安装** | **1项** |  |  | 服务器及机柜安装在2楼，3、4、5楼布置共计10个考场，每个考场布置4个信息点，每个考场安装一个线材收纳箱，信息点与交换机直连。 |
| 报价合计 | ¥ 万元 | | | | | |
| 公司名称（盖章）： 日期：2021年 月 日 | | | | | | |

**注：1.此报价单需单独用信封密封并盖章，不与其他资料一起装订和打包。**

**2.报价需符合海南省省本级教育类资产配置标准的通知（琼财资〔2021〕744号）文件要求。**